
承诺书

本人承诺：1、已亲临展示现场，对意向拍卖标的（或成交标的）进行了实物看样，已充分了解并认可拍卖标的现状、真伪、瑕疵及买受风险等实际情况；2、若参与竞价不以任何理由拒收交易标的或拒付成交价款，标的物移交后，不以任何理由因标的现状、真伪、瑕疵及买受风险等实际情况向委托方、广州产权交易所有限公司、广州市公物拍卖行有限公司主张权利;3、已阅读并知悉公告内容及附件信息的《竞买须知》，并愿意遵守《竞买须知》的所有条款；4、清晰了解《车辆拆解要求》（附件），认可交易标的现状及委托人、交易机构、拍卖机构的有关规定。

附件：《车辆拆解要求》




                              承诺人：
                              日期：

车辆拆解要求
（一）禁止出售所有车辆拆解后的所有零部件 ，整件未经破坏或破拆不得出场。
（二）汽车五大总成（发动机、方向机、变速器、前后桥、车架）必须进行破坏切割，确保五大总成以废金属形式交售钢铁企业作为冶炼原料。轿车A、B柱须切割完全分离，有大梁的客车或货车应将大梁完全切断，切割长度大于80cm。驾驶方向机以切割方式割断，发动机中缸、变速器（波箱）凿孔直径大于1cm或以切割方式进行破坏，后桥齿轮位置凿孔直径大于1cm且肉眼可观察到齿轮或切割方式进行破坏，油罐在罐体上切割面积大于80cm×80cm孔径或切割方式进行破坏，集装箱在箱体侧面上切割面积大于80cm×80cm孔径或切割方式进行破坏。
（三）四轮电瓶车的拆解参照本条（二）拆解要求实施。
（四）摩托车发动机及变速箱应凿孔大于1cm。车体要割成两截或破坏整体结构。
（五）电动车、自行车体割成两截或破坏整体结构，动力装置须破坏，电机应凿孔大于1cm。
（六）其他车辆参照上述标准执行，不能执行的按照整体切割、整车分离、主要零部件破坏应以不能循环利用为原则进行拆解销毁。
（七）车辆拆解后需对车辆相关部分标注的法律文书号及相关执法文书号进行喷涂至无法识别才能离场。
[bookmark: _GoBack]（八）除汽车类车辆须在规定时间内拖移至买受方具有合法拆解场所进行拆解外，其他车辆须在委托方指定场地进行冷切割后才能拖移离场。
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